|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | материал | комплектность | № | Наименование | материал | комплектность |
| 1 | **Патрубок****(классика)** | Чугун СЧ 15 |  | 7 | **ниппель** | Чугун СЧ 15 |  |
| **Патрубок** **(облегченный)** | Чугун СЧ 15 |  |
| * 1. **седло клапана**
 | Покрытие цинол |  | Сталь 20  |  |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| 2 | **Гайка клапана** | Чугун СЧ 15 |  | 8 | **Резьба ниппеля** | СЧ 15 (покрытие цинковое) |  |
| Сталь 20 (покрытие цинковое) |  |
| 3 | **Корпус клапана** | Чугун СЧ 15 |  |
| **3.1 втулка резьбовая** | Чугун СЧ 15 |  |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| 4 | **Кольцо опорное****(траверса)** | Чугун СЧ 15 |  | 9 | **Крышка** | полимерная |  |
| 5 | **Шпиндель** | Сталь 45 (покрытие цинковое) |  | 10 | **Количество отверстий (крепление корпуса к патрубку)** |  6**\*** |  |
| Сталь 30х13 нерж**\*** |  | 4 |  |
| 6 | **Шток** | Квадрат 22 ст45**\*** |  | 11 | **Корпус (ствол)** | труба Ду125 э/сварная ст3 |  |
| труба Ду 125 цельнотянутая ст3**\*** |  |
| Труба ДУ20 концы □22 |  |
| труба чугун (ВЧШГ)Ду100**\*** |  |
| Круг 30 сталь 30х13 (нерж)**\*** |  |
| **\* только для классической модели запорного устройства** |  |  | 12 | **Конструкция ниппеля** | Разборно-резьбовой (СЧ 15) |  |
| Разборно-фланцевый (СЧ 15)**\*** |  |
| Неразборно-сварная( сталь 20) |  |

**Комплектовочный лист**